**Technická specifikace k doplnění**

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

**„Rozšíření sběru bioodpadu v obci Sudoměřice“**

Účastník

Název:

Sídlo:

IČ:

Statutární orgán:

**Velkoobjemové kontejnery (VOK) – objem cca 9m3 – 6 ks**

| **Popis parametru** | **Specifikace parametru** (požadavek zadavatele) | **Specifikace dodavatele**  (doplní účastník) |
| --- | --- | --- |
| Typ | AVIA |  |
| Objem | cca 9 m3 |  |
| Délka (vnitřní) | max. 3 400 mm |  |
| Šířka (vnitřní) | max. 1 900 mm |  |
| Výška (vnitřní) | max. 1 500 mm |  |
| Opláštění - stěna | plech šíře min. 2 mm |  |
| Opláštění - dno | plech šíře min. 3 mm |  |
| Materiál | ocel |  |
| Na zadní straně dvoukřídlá vrata s hákovým uzávěrem, bezpečnostní jištění vrat hákem, pro každou část vrat min. 2 panty | ANO |  |
| Hákové natahování | ANO |  |
| Výška háku | cca 1 000 mm |  |
| Háčky na plachtu | ANO, po celém obvodu |  |
| Plachta | ANO, 1x ke každému VOK |  |

**Štěpkovač - horizontální biodrtič a mísič – 1 ks**

| **Popis parametru** | **Specifikace parametru** (požadavek zadavatele) | **Specifikace dodavatele**  (doplní účastník) |
| --- | --- | --- |
| Továrně nový stroj | ANO |  |
| Délka | Max. 5,6 m |  |
| Výška | Max. 3 m |  |
| Šířka | Max. 2,1 m |  |
| Objem („vany“) | Min. 9 m3 |  |
| Pohon | Traktorovou hřídelí |  |
| Otáčky vývodového hřídele | Min. 540 ot/min |  |
| Váha (stroje) | Max. 4 500 kg |  |
| Průměr drceného materiálu | Min. 10 cm |  |
| Biodrtič a mísič | Horizontální, proti sobě rotující šneky |  |
| Uspořádání | Dvourotorové |  |
| Zadní hydraulicky ovládané nakládací čelo | ANO |  |
| Přímé vyskladňování bočním dopravníkem bez manuální práce s délkou dopravníku min. 2,4 m | ANO |  |
| Odstavná noha | Hydraulická nebo mechanická |  |
| Hydraulické zařízení | nezávislé |  |
| Přední jeřáb – nakládací rameno s drapákem, dosah min. 4,0 m | ANO |  |
| Hydraulické dvě opěrné nohy | ANO |  |
| Pracovní plošina pro ovládání nakladače | ANO |  |
| Vzduchové brzdy pro provoz na komunikacích | ANO |  |
| Podvozek kolový s pneumatikami a parkovací brzdou vybavený do provozu a připravený pro přihlášení | ANO |  |

V ………..… dne………..

……………………………………

jméno, příjmení, podpis

osoby oprávněné jednat za účastníka